附件1：飞检问题整改材料询价采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号品牌厂家等 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 铝合金地面弧形线槽3号（加厚） | 外宽27.8mm，内宽14.5mm，外高8.9mm，内高7.2mm,国产 | 米 | 30 |  |
|  | PVC线槽 | D-40mm,国产 | 米 | 50 |  |
|  | 单螺丝铜接地线夹 | 材质：纯铜浇筑 ；重量：360g；尺寸：70\*100\*24mm；最大开口：20mm,河北乾德电力 | 个 | 5 |  |
|  | 高强度螺栓（成套） | M16\*65,8.8级，晋德螺栓 | 套 | 100 |  |
|  | 不锈钢螺栓（成套） | M16\*85,304材质，国产 | 套 | 100 |  |
|  | 铜螺栓 | M12\*60,国产 | 套 | 20 |  |
|  | 空白电缆标牌 | SP-32681,武汉硕方 | 个 | 6000 |  |
|  | 泡沫双面胶 | 20mm宽\*2mm厚\*5m长,3M | 卷 | 12 |  |
|  | 3M双面胶 | 50mm\*3m | 卷 | 33 |  |
|  | 3M双面胶 | 30mm\*3m | 卷 | 33 |  |
|  | 3M双面胶 | 10mm\*3m | 卷 | 33 |  |
|  | 防锈漆（铁红） | 18kg/桶,山西东方红制漆有限公司 | 桶 | 2 |  |
|  | 电测指示仪表检定用合格证标签 | 长3.8cm，宽2.5厘米背景颜色为绿色,国产,电测仪表 | 张 | 200 |  |
|  | 矿用电缆塑钢挂钩 | GL-PVC /ST 68,山西省阳泉市元昌科技有限公司 | 个 | 60 |  |
|  | 强力挂钩磁铁 | D60×66mm ，镀锌，材质：N35,东莞湘雄磁铁有限公司 | 个 | 60 |  |
|  | 模数化AC30插座 | 3P AC250V 10A，正泰 | 个 | 20 |  |
|  | 模数化AC30插座 | 2P 10A，正泰 | 个 | 20 |  |
|  | 外六角钻尾螺钉 | （燕尾螺丝钉）,规格：M5\*25mm（螺杆及帽子厚度共25mm），材质：碳钢、镀锌,国产 | kg | 5 |  |
|  | 聚氨酯发泡填缝剂（泡沫胶） | 750mL/瓶,国产 | 瓶 | 2 |  |
|  | 铜线鼻子 | 50mm²,闭口，国产 | 个 | 100 |  |
|  | 开口铜线鼻子 | 150A,国产 | 个 | 100 |  |
|  | 标签打印机色带 | Tze-Z315，黑底白字，6mm,兄弟 | 个 | 10 |  |
|  | 标签打印机色带 | Tze-Z325，黑底白字，9mm,兄弟 | 个 | 10 |  |
|  | 标签打印机色带 | Tze-Z335，黑底白字，12mm,兄弟 | 个 | 10 |  |
|  | 标签打印机 | 兄弟 PT-7600,兄弟 | 台 | 1 |  |
|  | 软质连续贴纸 | SP-L50050S,武汉硕方 | 卷 | 10 |  |
|  | 软质连续贴纸 | SP-L70050S,武汉硕方 | 卷 | 7 |  |
|  | 风机用三相异步电动机 | YSF8024型，1400n/min；750瓦；B级，2A，Y接法，380V，50HZ轴端接口M10×1.5，螺距10；键槽宽6mm，深3mm，带斜坡,山东德州亨力防爆电机有限公司,万家寨顶棚轴流风机 | 台 | 2 |  |
|  | 工业连接器 | 额定电压380V，额定电流32A，极数5P，防护等级IP67，订货号TYP2325,北京鸿安泰科技有限公司 | 套 | 20 |  |
|  | 碳钢镀锌螺栓 | M8×30，碳钢镀锌工艺，全牙，外六方螺头，螺杆直径8mm长30mm，自带防松垫片2个，螺帽2个,国产 | 套 | 100 |  |
|  | M2高杆灯专用接线端子 | 10A，4mm²,天津市昊颖照明器材销售有限公司,高杆灯配电箱 | 盒 | 2 |  |
|  | M2高杆灯专用接线端子 | 40A，10mm²,天津市昊颖照明器材销售有限公司,高杆灯配电箱 | 盒 | 2 |  |
|  | M2高杆灯专用接线端子 | 100A，35mm²,天津市昊颖照明器材销售有限公司,高杆灯配电箱 | 盒 | 2 |  |
|  | 斜柄型磨石 | 型号：80-265中型；尺寸50\*50\*50,摩根新材料（上海）有限公司,通用 | 块 | 2 |  |
|  | 软型万用磨石 | 型号：82-004；尺寸：25\*50\*127,摩根新材料（上海）有限公司,通用 | 块 | 2 |  |
|  | 电缆检修口 | 铝合金柜门式,国产,主厂房上下游墙 | 个 | 8 | 详见附件1 |
|  | SF6+02气体检测器 | 型号：JC-DL/1-02CSM5，电源:DC24V，SF6：0-3000ppm，测量范围：0-25%（02）/-40-125（℃）,江苏久创电气科技有限公司 | 个 | 4 |  |
|  | LED投光灯 | BVP176，200W，220VAC，白光5700k，IP65,飞利浦 | 盏 | 4 |  |
|  | 警示带 | L=100mm，D=1mm，黄色，15m/卷,四川天杰机电设备有限公司 | 卷 | 5 |  |
|  | 耳塞 | 代尔塔103107，红色，500付一袋 | 付 | 4000 |  |
|  | 门控开关 | LXI9K-B,上海金山开关厂,监控门控开关 | 个 | 10 |  |
|  | 福光光功率计用聚合物锂电池 | SX17J01(7.4V 800mAh）,国产 | 个 | 4 |  |
|  | 踏板定位卡销 | 92\*80，钢构件,常州南方电力设备有限公司,龙口尾水管检修平台 | 个 | 50 | 强调是龙口电站专用的 |
|  | C型夹 | 配合φ50的铝合金管，钢构件,常州南方电力设备有限公司,龙口尾水管检修平台 | 个 | 2 | 强调是龙口电站专用的 |
|  | 高强度螺栓 (成套） | M10\*70,8.级，晋德螺栓 | 套 | 100 |  |
|  | 高强度螺栓 (成套） | M10\*100,8.8级，晋德螺栓 | 套 | 100 |  |
|  | 高强度螺栓 | M20\*55,8.8级，全螺纹，晋德螺栓 | 套 | 200 |  |
| 补充说明:1.本清单中的”国产”产品,均要求在报价单中注明实际品牌或厂家。 | | | | | |